**TERMO DE REFERÊNCIA**

**Processo nº 23443.003474/2014-11**

**1 TÍTULO:**

1.1 Aquisição de Materiais Elétricos, Hidráulicos e Ferramentas para a Reitoria e Campi.

**2 IDENTIFICAÇÕES DO OBJETO:**

2.1 Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e ferramentas para o atendimento as demandas de serviços de responsabilidade do IFAM – Reitoria e Campi, conforme quantidades, especificações e condições gerais de fornecimento estabelecidas neste Termo de Referência.

**3 JUSTIFICATIVA:**

3.1 As instalações da Reitoria e Campi necessitam periodicamente de manutenção predial, elétrica e hidráulica em caráter preventivo e corretivo. A presente solicitação visa à aquisição de material elétrico, hidráulico e ferramentas para suprir as necessidades no exercício corrente.

**4 ESPECIFICAÇÃO:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **REITORIA** | **CAM** | **CTEF** | **CEIRU** | **CITA** | **UND** | **TOTAL** |
| 1 | Abraçadeira, material galvanizado, diâmetro amarração 1/2 | - | 10 | 10 | 100 | - | Und | 120 |
| 2 | Abraçadeira, material galvanizado, diâmetro amarração 3/4 | - | 10 | 15 | 100 | - | Und | 125 |
| 3 | Adaptador Universal de Tomadas 2p+t; BR-US | 20 | 15 | 50 | 100 | 10 | Und | 195 |
| 4 | Adaptador Universal de Tomadas 2p+t;  US-BR | 20 | 25 | 10 | 100 | 30 | Und | 185 |
| 5 | Adaptador Elétrico tipo "T", com dois pinos (padrão antigo) com três saídas ou modelo universal | - | 10 | 50 | 100 | - | Und | 160 |
| 6 | Adaptador Elétrico tipo "T", com 3 pinos (padrão novo) com três saídas | - | 50 | 30 | 100 | - | Und | 180 |
| 7 | Adesivo Conexão PVC; Aplicação: tubo e conexões de PVC; Bisnaga com 75g. | - | - | 5 | 50 | 30 | Und | 85 |
| 8 | Alicate Bico Fino | - | 2 | - | 10 | - | Und | 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **REITORIA** | **CAM** | **CTEF** | **CEIRU** | **CITA** | **UND** | **TOTAL** |
| 9 | Alicate de Corte Diagonal 6”; 110mmx4,5x16 | - | 2 | 2 | 10 | 5 | Und | 19 |
| 10 | Alicate de Eletricista com cabo Isolado para 1000V; Bico meia cana de 150mm | - | 2 | 2 | 5 | 5 | Und | 14 |
| 11 | Alicate de Pressão 10" | 2 | 2 | - | 10 | - | UND | 14 |
| 12 | Alicate de Pressão 6"; Mordente Inferior Curvo; Isolamento no Cabo. | - | 1 | 1 | 10 | 2 | Und | 14 |
| 13 | Alicate Travador 7" | - | 2 | - | 10 | - | Und | 12 |
| 14 | Alicate Universal Profissional 8" | - | 3 | 2 | 10 | 2 | Und |  |
| 15 | Ancinho para jardinagem, em ferro; Reforçado; 16 dentes de 430mmx38mmx3,5mm. Com cabo. | - | 10 | 8 | 10 | 20 | Und | 48 |
| 16 | Anel de Vedação para Vaso Sanitário | - | - | 2 | 100 | - | Und | 102 |
| 17 | Arame Farpado; Rolo de 250 metros | - | - | - | 50 | - | Rolo | 50 |
| 18 | Arame Liso Galvanizado nº 18 | - | 1 | 1 | 50 | - | Kg | 52 |
| 19 | Arame Recozido nº 18 | - | - | 1 | 50 | - | Kg | 51 |
| 20 | Arco de Serra; Ajustável; Lâmina de 12" | - | 2 | 1 | 10 | 5 | Und | 18 |
| 21 | Argamassa; Saco com 1kg | 30 | - | - | 50 | - | Saco | 80 |
| 22 | Argamassa; Saco com 20kg | - | - | 1 | 50 | - | Saco | 51 |
| 23 | Argamassa industrializada p/ revestimentos; Saco com 20kg | - | - | 1 | 10 | 100 | Saco | 111 |
| 24 | Arruela; Material: Ferro; Diâmetro Interno: 1/2,tratamento superficial; | - | - | - | 50 | - | Und | 50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **REITORIA** | **CAM** | **CTEF** | **CEIRU** | **CITA** | **UND** | **TOTAL** |
| 25 | Arruela; Material: Ferro; Diâmetro Interno: 5/8,tratamento superficial galvanizado, tipo lisa; | - | - | - | 50 | - | Und | 50 |
| 26 | Assento de Vaso Sanitário em PVC liso, cor branca; | - | 5 | 20 | 100 | 30 | Und | 155 |
| 27 | Balde Plástico para Pedreiro, 12L; Cor Preta | - | 10 | 10 | 50 | - | Und | 70 |
| 28 | Betume; Composição: Mistura grude de petróleo, tipo asfalto oxidado; Aplicação: Impermeabilizantes. (Breu) | - | - | - | 50 | - | Und | 50 |
| 29 | Bocal Cerâmico nº 5; Dimensões: 8x47mm | - | - | - | 10 | 50 | Und | 60 |
| 30 | Boia automática de nível, 15 Amperes | - | - | - | 20 | 5 | Und | 25 |
| 31 | Bomba submersa 2CV s/painel p/ poço | 1 | - | - | - | - | Und | 1 |
| 32 | Broca de aço chata, diâmetro 1", comprimento 157, peso 327g; Aplicação: Madeira | - | 2 | - | 50 | 10 | Und | 62 |
| 33 | Broca de aço chata, diâmetro 1/4", comprimento 157, peso 327g; Aplicação: Madeira | - | 2 | - | 50 | 10 | Und | 62 |
| 34 | Broca de aço chata, diâmetro 3/4", comprimento 157, peso 327g; Aplicação: Madeira | - | 2 | 1 | 50 | 10 | Und | 63 |
| 35 | Broca de aço chata, diâmetro 5/16", comprimento 157, peso 327g; Aplicação: Madeira | - | 2 | - | 50 | 10 | Und | 62 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **REITORIA** | **CAM** | **CTEF** | **CEIRU** | **CITA** | **UND** | **TOTAL** |
| 36 | Broca de aço; Tipo ponta de widia, diâmetro 10mm; Aplicação: Concreto | - | 2 | 2 | 50 | 10 | Und | 64 |
| 37 | Broca de aço; Tipo ponta de widia, diâmetro 8mm; Aplicação: Concreto | - | 2 | 2 | 50 | 10 | Und | 64 |
| 38 | Broca; Material: Aço Rápido; Diâmetro: 1/2, tamanho curto p/ Madeira. | - | 2 | 1 | 50 | - | Und | 53 |
| 39 | Broca; Material: Aço Rápido; Diâmetro: 1/2, tamanho longo p/ Alvenaria. | - | 2 | 1 | 50 | - | Und | 53 |
| 40 | Broca; Material: Aço Rápido; Diâmetro: 1/4, tamanho curto p/ Madeira. | - | 2 | 1 | 50 | - | Und | 53 |
| 41 | Broca; Material: Aço Rápido; Diâmetro: 1/4, tamanho longo p/ Alvenaria. | - | 2 | 1 | 50 | - | Und | 53 |
| 42 | Broca; Material: Aço Rápido; Diâmetro: 3/8, tamanho curto p/ Madeira. | - | 2 | 1 | 50 | - | Und | 53 |
| 43 | Broca tipo haste cilíndrica; Material: Aço Rápido; Diâmetro: 5/8, tamanho médio p/ Madeira. | - | 2 | 1 | 50 | - | Und | 53 |
| 44 | Broxa 15x5cm com cabo plástico | - | - | - | 30 | 5 | Und | 35 |
| 45 | Broxa 18x7cm com cabo plástico | - | - | - | 20 | 10 | Und | 30 |
| 46 | Bucha Eletroduto; Material: Alumínio; Bitola: 3/4" | - | - | - | 50 | - | Und | 50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **REITORIA** | **CAM** | **CTEF** | **CEIRU** | **CITA** | **UND** | **TOTAL** |
| 47 | Bucha Eletroduto; Material: Alumínio; Tratamento superficial galvanizado; Bitola: 1 1/2"; Tipo: Rosqueável | - | - | - | 50 | - | Und | 50 |
| 48 | Cabo de Aço | 30 | - | - | - | - | Metro | 30 |
| 49 | Cabo elétrico flexível antichama, 10mm; Cor: Preto; 750V | - | - | - | 20 | - | Rolo de 100m | 20 |
| 50 | Cabo elétrico flexível antichama, 10mm; Cor: Azul; 750V | - | - | 1 | 20 | 5 | Rolo de 100m | 26 |
| 51 | Cabo elétrico flexível antichama, 8mm; Cor: Azul; 750V | - | 1 | 1 | 20 | 10 | Rolo de 100m | 32 |
| 52 | Cabo elétrico flexível antichama, 6mm; Cor: Preto; 750V | 1 | 1 | 1 | 20 | - | Rolo de 100m | 23 |
| 53 | Cabo elétrico flexível antichama, 6mm; Cor: Amarelo; 750V | 1 | 1 | 1 | 20 | - | Rolo de 100m | 23 |
| 54 | Cabo elétrico flexível antichama, 6mm; Cor: Azul; 750V | - | 1 | 1 | 20 | 10 | Rolo de 100m | 32 |
| 55 | Cabo elétrico flexível antichama, 6mm; Cor: Vermelho; 750V | 1 | 1 | 1 | 20 | - | Rolo de 100m | 23 |
| 56 | Cabo elétrico flexível antichama, 4mm; Cor: Preto; 750V | 17 | 1 | 1 | 20 | 5 | Rolo de 100m | 44 |
| 57 | Cabo elétrico flexível antichama, 4mm; Cor: Amarelo; 750V | 2 | 1 | 1 | 20 | - | Rolo de 100m | 24 |
| 58 | Cabo elétrico flexível antichama, 4mm; Cor: Azul; 750V | - | 1 | 1 | 20 | 5 | Rolo de 100m | 27 |
| 59 | Cabo elétrico flexível antichama, 4mm; Cor: Vermelho; 750V | 2 | 1 | 1 | 20 | - | Rolo de 100m | 24 |
| 60 | Cabo elétrico flexível antichama, 2,5mm; Cor: Preto; 750V | 2 | 1 | 1 | 20 | - | Rolo de 100m | 24 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **REITORIA** | **CAM** | **CTEF** | **CEIRU** | **CITA** | **UND** | **TOTAL** |
| 61 | Cabo elétrico flexível antichama, 2,5mm; Cor: Amarelo; 750V | 2 | 1 | 1 | 20 | - | Rolo de 100m | 24 |
| 62 | Cabo elétrico flexível antichama, 2,5mm; Cor: Vermelho; 750V | 2 | 1 | 1 | 20 | - | Rolo de 100m | 24 |
| 63 | Cabo elétrico flexível antichama, 1,5mm; Cor: Preto; 750V | - | - | - | 20 | - | Rolo de 100m | 20 |
| 64 | Cabo nu; 25mm; Aterramento | - | - | - | 20 | 5 | Rolo de 100m | 25 |
| 65 | Cadeado de latão maciço; Haste em aço inoxidável | - | - | 5 | 50 | 15 | Und | 70 |
| 66 | Cal para pintura com fixador | - | - | - | 100 | - | Kg | 100 |
| 67 | Canaleta em PVC; Cor Branca com divisórias internas; 50x20mm | 18 | - | - | - | - | Peça | 18 |
| 68 | Canaleta em PVC; 5cm x 20cm x 2m | 1000 | - | 50 | 100 | - | Peça | 1150 |
| 69 | Cano de Esgoto 100mm | - | - | - | 100 | - | Barra com 6m | 100 |
| 70 | Cano de Esgoto 40mm | - | - | - | 100 | - | Barra com 6m | 100 |
| 71 | Cano PVC soldável de 20mm | - | - | 5 | 100 | - | Barra com 6m | 105 |
| 72 | Cano PVC soldável de 25mm | - | - | - | 100 | - | Barra com 6m | 100 |
| 73 | Cano PVC soldável de 32mm | - | - | 5 | 100 | - | Barra com 6m | 105 |
| 74 | Cano PVC soldável de 40mm | - | - | - | 100 | - | Barra com 6m | 100 |
| 75 | Cano PVC soldável de 50mm | - | - | - | 100 | - | Barra com 6m | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **REITORIA** | **CAM** | **CTEF** | **CEIRU** | **CITA** | **UND** | **TOTAL** |
| 76 | Cano PVC soldável de 75mm | - | - | - | 100 | - | Barra com 6m | 100 |
| 77 | Capacete de segurança classe B, com jugular, aba frontal, injetado em peça única de polietileno de alta densidade | - | - | 5 | 50 | 10 | Und | 65 |
| 78 | Carrinho de mão galvanizado | - | 1 | 2 | 20 | - | Und | 23 |
| 79 | Carrinho de mão Super Forte; 60 Litros | 2 | - | - | - | - | Und | 2 |
| 80 | Carrinho Transportador; Mod. HS 16; Capacidade: 250kg | 2 | - | - | - | - | Und | 2 |
| 81 | Catalisador para massa plástica | 30 | - | - | 100 | - | Und | 130 |
| 82 | Chave inglesa nº 12; 300mm | - | 2 | 1 | 10 | - | Und | 13 |
| 83 | Chave mandril pressão 3x16 | - | 2 | - | 10 | - | Und | 12 |
| 84 | Chuveiro Ducha Simples | 5 | - | - | 100 | - | Und | 105 |
| 85 | Cola Branca para Madeira. | - | - | 1 | 50 | - | Litro | 50 |
| 86 | Cola Epox; 100 gramas |  | 3 | - | 50 | - | Und | 53 |
| 87 | Colher de Pedreiro 6" | 2 | - | - | - | - | Und | 2 |
| 88 | Colher de Pedreiro 10" | 2 | - | - | - | - | Und | 2 |
| 89 | Compensado; Chapa 10mm; 1,60m x 2,20m | - | - | 10 | 100 | - | Und | 110 |
| 90 | Compensado; Chapa 15mm 1,60m x 2,20m | - | - | - | 100 | - | Und | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **REITORIA** | **CAM** | **CTEF** | **CEIRU** | **CITA** | **UND** | **TOTAL** |
| 91 | Cone para sinalização; Com faixas: amarela e preta, ambas refletivas; Fabricado em Polietileno semi flexível, base quadrada oca para enchimento de areia medindo 38x38cm, orifício na parte superior para interligação através de corrente plástica, vigas plásticas ou outro material desejado; Altura: 75cm | - | 10 | 10 | 50 | 50 | Und | 120 |
| 92 | Conexão em PVC; Formato “T”; 50mm | - | - | - | 50 | - | Und | 50 |
| 93 | Conexão em PVC; Formato “T”; 100mm | - | - | - | 50 | - | Und | 50 |
| 94 | Conexão em PVC; Formato “T”; 1" | - | - | - | 50 | - | Und | 50 |
| 95 | Conexão em PVC; Formato “T”; 3/4 | - | - | - | 50 | - | Und | 50 |
| 96 | Conexão em PVC; Formato “T”; Rígido Rosqueável; 1/2" | - | - | - | 50 | - | Und | 50 |
| 97 | Conexão em PVC; Formato “T”; Rígido Rosqueável; 3/4" | - | - | - | 50 | - | Und | 50 |
| 98 | Conjunto de Ferramentas; Componentes: Chaves boca, fenda, philiphs, tetra, estrela; Aplicação: Manutenção em geral; Características Adicionais: Estojo 25 peças, cabos, adaptador, alongador e trena. | - | 2 | 2 | 20 | 2 | Und | 26 |
| 99 | Corda de Nylon 1/2 | - | 50 | 50 | 500 | 200 | Metros | 800 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **REITORIA** | **CAM** | **CTEF** | **CEIRU** | **CITA** | **UND** | **TOTAL** |
| 100 | Curva em PVC, angulação 90°; 32mm | 10 | - | - | - | - | Und | 10 |
| 101 | Curva em PVC, angulação 90°; 3/4 | - | - | - | 50 | - | Und | 50 |
| 102 | Curva em PVC, angulação 90°; 1 1/2 | - | - | - | 50 | - | Und | 50 |
| 103 | Desempenadeira em aço dentada; Cabo de Madeira; 12x25,5cm | - | - | - | 10 | - | Und | 10 |
| 104 | Desempenadeira em madeira; 18x28cm | - | - | 1 | 10 | - | Und | 11 |
| 105 | Disjuntor termomagnético monopolar; Corrente 20A; Baixa Tensão; Padrão NEMA | 40 | - | - | - | - | Und | 40 |
| 106 | Disjuntor monopolar; Corrente 20A; Baixa Tensão | - | 5 | 5 | 100 | 30 | Und | 140 |
| 107 | Disjuntor monopolar; Corrente 25A; Baixa Tensão | - | 5 | 5 | 100 | 30 | Und | 140 |
| 108 | Disjuntor monopolar; Corrente 30A; Baixa Tensão | - | 5 | 5 | 100 | 30 | Und | 140 |
| 109 | Disjuntor monopolar; Corrente 50A; Baixa Tensão | - | - | - | 100 | 20 | Und | 120 |
| 110 | Disjuntor bipolar; Corrente 30A; Baixa Tensão | - | - | 10 | 100 | - | Und | 110 |
| 111 | Disjuntor bipolar; Corrente 32A; Baixa Tensão | - | - | - | 100 | 20 | Und | 120 |
| 112 | Disjuntor bipolar; Corrente 50A; Baixa Tensão | - | 5 | 5 | 100 | 20 | Und | 130 |
| 113 | Disjuntor bipolar; Corrente 60A; Baixa Tensão | - | - | - | 100 | - | Und | 100 |
| 114 | Disjuntor bipolar Corrente 63A; Baixa Tensão | - | - | - | 100 | 20 | Und | 120 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **REITORIA** | **CAM** | **CTEF** | **CEIRU** | **CITA** | **UND** | **TOTAL** |
| 115 | Disjuntor tripolar Corrente 30A; Baixa Tensão | - | 5 | 5 | 100 | 10 | Und | 120 |
| 116 | Disjuntor tripolar Corrente 40A; Baixa Tensão | - | 5 | 5 | 100 | 10 | Und | 120 |
| 117 | Disjuntor tripolar Corrente 60A; Baixa Tensão | - | - | - | 100 | 10 | Und | 110 |
| 118 | Disjuntor tripolar Corrente 100A; Baixa Tensão | - | 2 | 2 | 100 | 10 | Und | 114 |
| 119 | Dobradiça 2" em alumínio c/ parafuso | - | - | 30 | 100 | 50 | Und | 180 |
| 120 | Dobradiça 2 ½" em alumínio c/ parafuso | - | - | 25 | 100 | 50 | Und | 175 |
| 121 | Dobradiça 3 ½" em alumínio c/ parafuso | - | - | 5 | 100 | - | Und | 105 |
| 122 | Emenda para forro de PVC; | - | - | - | 100 | - | Peça com 6 metros | 100 |
| 123 | Enxada sem cabo | - | 5 | 2 | 10 | - | Und | 17 |
| 124 | Enxada com cabo de 150 cm | 1 | 5 | 2 | 10 | - | Und | 18 |
| 125 | Enxadão Norte Aço-Estreito | - | 5 | - | 10 | - | Und | 15 |
| 126 | Escada de Alumínio | 2 | - | - | - | - | Und | 2 |
| 127 | Escada de Fibra; Extensível; 4,2 x 7,2 metros | 1 | - | - | - | - | Und | 1 |
| 128 | Escada de Fibra; Extensível; 6 x 10,08 metros | - | 1 | 1 | 5 | 2 | Und | 9 |
| 129 | Escova de Aço; Cabo de Madeira | - | - | - | 10 | - | Und | 10 |
| 130 | Espátula lâmina aço/metal; Tamanho 08cm; Para aplicação e raspagem de massa | - | 2 | 1 | 50 | 5 | Und | 58 |
| 131 | Espátula lâmina aço/metal; Tamanho 10cm; Para aplicação e raspagem de massa | - | 2 | 2 | 50 | 5 | Und | 59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **REITORIA** | **CAM** | **CTEF** | **CEIRU** | **CITA** | **UND** | **TOTAL** |
| 132 | Extensão Elétrica; 5m de comprimento; 4 tomadas; Corrente Máxima: 20A; Tensão de entrada: 127/220V | - | 50 | 30 | 100 | 50 | Und | 230 |
| 133 | Fechadura de porta de divisória com pegador tipo bola | 10 | - | 10 | 100 | - | Und | 120 |
| 134 | Fechadura interna | - | - | 10 | 100 | - | Und | 110 |
| 135 | Fechadura externa | - | - | 10 | 100 | - | Und | 110 |
| 136 | Ferrolho externo | - | - | 10 | 200 | - | Und | 210 |
| 137 | Fio de 8mm | - | - | - | 20 | - | Rolo | 20 |
| 138 | Fio de 12mm | - | - | - | 20 | - | Rolo | 20 |
| 139 | Fio paralelo de 1,5mm | - | - | - | 20 | - | Rolo | 20 |
| 140 | Fio paralelo de 2,5mm | - | - | - | 20 | - | Rolo | 20 |
| 141 | Fio paralelo de 4,0mm | - | - | - | 20 | - | Rolo | 20 |
| 142 | Fita Adesiva; Multiuso; Transparente | - | - | 20 | 200 | - | Rolo | 220 |
| 143 | Fita Adesiva; Para demarcação de solo 50mm x 30m; Cor amarela | - | 10 | 1 | 100 | 10 | Rolo | 121 |
| 144 | Fita Adesiva; Dupla Face; Transparente; 25mmx20m; | 8 | - | - | 50 | - | Rolo | 58 |
| 145 | Fita Adesiva; Dupla Face; Transparente; 19mmx50m | 5 | - | 1 | 50 | - | Rolo | 56 |
| 146 | Fita Adesiva; Dupla Face; Alta Resistência | - | 5 | 1 | 50 | 20 | Rolo | 76 |
| 147 | Fita Antiderrapante; Cor: Preta; Largura: 5cm; Espessura: 1mm; Comprimento: 50m | - | 1 | 1 | 30 | 10 | Rolo | 42 |
| 148 | Fita Crepe; 48mm x 50m | - | - | 5 | 100 | - | Rolo | 105 |
| 149 | Fita de Segurança Zebrada; Rolo com 200m | - | - | 1 | 20 | - | Rolo | 21 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **REITORIA** | **CAM** | **CTEF** | **CEIRU** | **CITA** | **UND** | **TOTAL** |
| 150 | Fita Isolante; Alta Fusão; 19mm x 20m | - | 5 | 1 | 50 | 10 | Rolo | 66 |
| 151 | Fita Isolante; Antichama; 19mm x 20m | - | 1 | 1 | 100 | 30 | Rolo | 132 |
| 152 | Fita Isolante; Baixa Tensão; 19mm x 20m | - | 20 | 20 | 50 | 30 | Rolo | 120 |
| 153 | Fita Isolante; Baixa Tensão; 19mm x 50m | 20 | 20 | 20 | 50 | - | Rolo | 110 |
| 154 | Fita Veda Rosca; 19mm x 50m | 5 | - | 5 | 50 | - | Rolo | 60 |
| 155 | Fita Veda Rosca; 18mm x 25m | 5 | - | - | - | - | Rolo | 5 |
| 156 | Flange curto; 50mm | - | - | - | 100 | - | Und | 100 |
| 157 | Flange de 1/2"; PVC rosqueável | - | - | - | 100 | - | Und | 100 |
| 158 | Flange de 3/4"; PVC rosqueável | - | - | - | 100 | - | Und | 100 |
| 159 | Forro de PVC; 20 cm | - | - | 20 | 500 | - | Metro | 520 |
| 160 | Furadeira de Impacto com Maleta; Potência 600W | 1 | - | - | - | - | Und | 1 |
| 161 | Grampeador para Madeira 8 | - | - | - | 30 | - | Und | 30 |
| 162 | Grampo para cerca | - | - | - | 100 | - | Kg | 100 |
| 163 | Haste de Aterramento de 5/8" com 3 metros e conector | - | - | 5 | 50 | 50 | Und | 105 |
| 164 | Haste de aterramento em aço cobreado; Comprimento 2.000mm; Diâmetro 3/4" | - | - | 5 | 50 | 30 | Und | 85 |
| 165 | Interruptor; 10A; Uma Seção com tomada; Cor Branca | - | - | - | 50 | - | Und | 50 |
| 166 | Interruptor; 10A; Uma Seção; Cor Branca | 10 | 20 | 40 | 100 | 30 | Und | 200 |
| 167 | Interruptor; 10A; Duas Seções; Cor Branca | - | 20 | 30 | 100 | 30 | Und | 180 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **REITORIA** | **CAM** | **CTEF** | **CEIRU** | **CITA** | **UND** | **TOTAL** |
| 168 | Interruptor; 10A; Três Seções; Cor Branca | - | 20 | 20 | 100 | 20 | Und | 160 |
| 169 | Interruptor; 20A; Uma Seção; Cor Branca | 10 | 10 | 10 | 100 | - | Und | 130 |
| 170 | Joelho PVC; Conexão Hidráulica Soldável; 25mm; 45°; Cor Branca | - | - | - | 100 | 50 | Und | 150 |
| 171 | Joelho PVC; Conexão Hidráulica Soldável; 32mm; 45°; Cor Branca | - | - | - | 100 | 50 | Und | 150 |
| 172 | Joelho PVC; Conexão Hidráulica Soldável; 75mm; 45°; Cor Branca | - | - | - | 100 | 20 | Und | 120 |
| 173 | Joelho PVC; Conexão Hidráulica Soldável; 100mm; 45°; Cor Branca | - | - | - | 100 | 20 | Und | 120 |
| 174 | Joelho PVC; Conexão Hidráulica Soldável; 25mm; 90°; Cor Branca | - | - | - | 100 | 30 | Und | 130 |
| 175 | Joelho PVC; Conexão Hidráulica Soldável; 32mm; 90°; Cor Branca | - | - | - | 100 | 30 | Und | 130 |
| 176 | Joelho PVC; Conexão Hidráulica Soldável; 75mm; 90°; Cor Branca | - | - | - | 100 | 20 | Und | 120 |
| 177 | Joelho PVC; Conexão Hidráulica Soldável; 100mm; 90°; Cor Branca | - | - | - | 100 | 20 | Und | 120 |
| 178 | Joelho PVC; Rígido; Conexão Hidráulica Rosqueável; 1/2" | - | - | - | 50 | - | Und | 50 |
| 179 | Joelho PVC; Rígido; Conexão Hidráulica Rosqueável; 3/4" | - | - | - | 50 | - | Und | 50 |
| 180 | Jogo chave com 9 peças | - | - | 1 | 20 | - | Und | 21 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **REITORIA** | **CAM** | **CTEF** | **CEIRU** | **CITA** | **UND** | **TOTAL** |
| 181 | Jogo de Alicate com 5 peças | 1 | - | - | - | - | Und | 1 |
| 182 | Jogo de banheiro completo; Descarga acoplada; Cor Branco | - | - | 10 | 50 | - | Und | 60 |
| 183 | Jogo de Brocas com 51 peças | 1 | - | - | - | - | Und | 1 |
| 184 | Jogo de chave de boca; De 6" a 32" | 2 | - | - | - | - | Und | 2 |
| 185 | Jogo de chave de fenda | 1 | - | - | - | - | Und | 1 |
| 186 | Jogo de chave de fenda tipo Philips com 10 peças | 2 | - | - | - | - | Und | 2 |
| 187 | Jogo de chave “L” tipo Torx com 15 peças | 1 | - | - | - | - | Und | 1 |
| 188 | Jogo de soquete com 23 peças | 1 | - | - | - | - | Und | 1 |
| 189 | Junção 32mm | 5 | - | - | - | - | Und | 5 |
| 190 | Kit Reparo Completo para caixa acoplada de vaso sanitário com botão lateral | - | - | 10 | 50 | 50 | Und | 110 |
| 191 | Kit Reparo Completo para torneira de pressão, com variedade de roscas para torneiras, misturador, registros de pressão, monocomando e anéis de vedação | - | - | 5 | 50 | 20 | Und | 75 |
| 192 | Lâmpada Fluorescente; 15W; Tipo Espiral Pequeno | 50 | - | 30 | 500 | - | Und | 580 |
| 193 | Lâmpada Fluorescente; 15W; Tipo PL | - | - | - | 500 | - | Und | 500 |
| 194 | Lâmpada Fluorescente; 20W | 50 | - | 30 | 500 | - | Und | 580 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **REITORIA** | **CAM** | **CTEF** | **CEIRU** | **CITA** | **UND** | **TOTAL** |
| 195 | Lâmpada Fluorescente; 25W; Com rosca para bocal; Caixa com 20 unidades | - | 5 | 5 | 20 | 10 | Caixa | 40 |
| 196 | Lâmpada Fluorescente; 40W; Tipo Tubular; Caixa com 25 unidades | 2 | - | 4 | 20 | 2 | Caixa | 28 |
| 197 | Lâmpada de Vapor metálico; 400W; 220V | 10 | - | - | 300 | 100 | Und | 410 |
| 198 | Lâmpada Mista com bocal 250/400W | 10 | - | - | 300 | - | Und | 310 |
| 199 | Lápis de Carpinteiro | - | - | 5 | 50 | - | Und | 55 |
| 200 | Lavadora de Alta Pressão; Com porta detergente; Potência: 1400W | 1 | - | - | - | - | Und | 1 |
| 201 | Lima especial para enxada 8" | - | 2 | 2 | 50 | - | Und | 54 |
| 202 | Linha de pedreiro trancada; 100m | - | - | - | 50 | - | Und | 50 |
| 203 | Lona impermeável reforçada | - | 50 | 50 | 500 | 200 | m² | 800 |
| 204 | Lona Plástica cor Preta | - | - | 100 | 100 | - | m² | 200 |
| 205 | Luminária Completa com reator eletrônico; Partida Rápida; 2x20W; Simples; Comercial; Branca | - | - | 50 | 100 | 30 | Und | 180 |
| 206 | Luminária Completa com reator eletrônico; Partida Rápida; 2x40W; Simples; Comercial; Branca | - | - | 100 | 100 | 50 | Und | 250 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **REITORIA** | **CAM** | **CTEF** | **CEIRU** | **CITA** | **UND** | **TOTAL** |
| 207 | Luminária de Emergência; Mínimo de 30 LEDs; Bateria interna com autonomia mínima de 8 horas; Bivolt; Com função Auto-Off; Acendimento automático na falta de energia; Pode ser retirada do plug e ser utilizado como lanterna | - | 100 | 100 | 200 | 100 | Und | 500 |
| 208 | Luva para Eletroduto em PVC; 3/4" | 40 | - | - | 300 | - | Und | 340 |
| 209 | Luvas de Retenção 1"; Metal; Vertical | 5 | - | - | - | - | Und | 5 |
| 210 | Machadinha; 450g | - | - | - | 10 | - | Und | 10 |
| 211 | Machado simples; Sem cabo | - | - | - | 10 | - | Und | 10 |
| 212 | Mangueira; 50m | - | 2 | 1 | 20 | - | Und | 22 |
| 213 | Serra Marmore com Disco | 1 | - | - | - | - | Und | 1 |
| 214 | Marreta; Cabo de Madeira; 2Kg | - | - | - | 10 | - | Und | 10 |
| 215 | Marreta; Sem cabo; 5Kg | - | - | 1 | 10 | - | Und | 11 |
| 216 | Martelo; Cabo de madeira; Forjado; 27mm | - | - | 1 | 10 | - | Und | 11 |
| 217 | Mascara Descartável | - | 10 | 10 | 500 | 200 | Und | 720 |
| 218 | Mascara Descartável; Material não tecido; Macio, Hipoalergênico, Filtro de Poeira e Bactéria; Pacote com 100 unidades | - | 2 | 2 | 20 | 30 | Pacote | 54 |
| 219 | Massa Plástica; 400g | 10 | - | - | 100 | - | Und | 110 |
| 220 | Nível de alumínio 10" | - | - | - | 20 | - | Und | 20 |
| 221 | Óculos de proteção; Lente Incolor; Proteção contra risco Químico e Mecânico | - | 5 | 5 | 50 | 50 | Und | 110 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **REITORIA** | **CAM** | **CTEF** | **CEIRU** | **CITA** | **UND** | **TOTAL** |
| 222 | Pá de bico; Cabo de 120cm | 1 | 2 | - | 10 | - | Und | 13 |
| 223 | Parafuso Metálico; Fenda S6; Com Bucha | 500 | - | 50 | 500 | - | Und | 1050 |
| 224 | Parafuso Metálico; Fenda S8; Com Bucha | 500 | - | 50 | 500 | - | Und | 1050 |
| 225 | Parafuso Metálico; Fenda S10; Com Bucha | 500 | - | 50 | 500 | - | Und | 1050 |
| 226 | Parafuso Rosca Soberba; 3,8x30mm; Com arruela lisa 5/32 e bucha tipo KT para instalação das canaletas em divisória | 540 | - | - | - | - | Und | 540 |
| 227 | Pé de Cabra 0,60cm | - | - | - | 10 | - | Und | 10 |
| 228 | Percevejos; Caixa com 100 unidades | - | 10 | - | 30 | - | Caixa | 40 |
| 229 | Picareta; Cabo de Madeira de 90cm | 1 | - | - | - | - | Und | 1 |
| 230 | Pincel 2" | - | - | 2 | 50 | - | Und | 52 |
| 231 | Pincel 2 1/2" | - | - | 2 | 50 | - | Und | 52 |
| 232 | Pincel 3" | - | - | 2 | 50 | - | Und | 52 |
| 233 | Pincel 4" | - | - | 2 | 50 | - | Und | 52 |
| 234 | Plug Adaptador; Novo Padrão Triplo | - | 30 | 50 | 200 | - | Und | 280 |
| 235 | Porca 1/2" | - | - | 2 | 50 | - | Und | 52 |
| 236 | Porca Galvanizada 1/2 | - | - | - | 100 | - | Und | 100 |
| 237 | Porca Galvanizada 5/8 | - | - | - | 100 | - | Und | 100 |
| 238 | Porta Starter para lâmpada fluorescente de 20W; 220V; Modelo FS | - | - | - | 200 | 200 | Und | 400 |
| 239 | Porta Starter para lâmpada fluorescente de 40W; 220V; Modelo FS | - | - | - | 200 | 300 | Und | 500 |
| 240 | Prego 1/2" | - | - | - | 100 | - | Kg | 100 |
| 241 | Prego 1" | - | - | - | 100 | - | Kg | 100 |
| 242 | Prego 2" | - | - | 2 | 100 | - | Kg | 102 |
| 243 | Prego 3" | - | - | - | 100 | - | Kg | 100 |
| 244 | Prego 3 ½" | - | - | 2 | 100 | - | Kg | 102 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **REITORIA** | **CAM** | **CTEF** | **CEIRU** | **CITA** | **UND** | **TOTAL** |
| 245 | Quadro de distribuição de energia de embutir; Em chapa Metálica; Capacidade para 40 disjuntores; Com barramento trifásico de 225A por barra e 40A nos barramentos dos circuitos terminais | 5 | - | - | - | - | Und | 5 |
| 246 | Reator Convencional; 40W; 127V | - | - | 50 | 100 | 50 | Und | 200 |
| 247 | Reator Convencional; 2x20W; Bivolt; Caixa com 10 unidades | 20 | - | - | - | - | Caixa | 20 |
| 248 | Reator Convencional; 2x40W; Bivolt; Caixa com 10 unidades | 20 | - | - | - | - | Caixa | 20 |
| 249 | Reator de Partida Rápida 20W | 50 | - | 20 | 200 | - | Und | 270 |
| 250 | Reator de Partida Rápida 40W | 50 | - | 20 | 200 | - | Und | 270 |
| 251 | Rebitadeira; 3 bicos; Com chave 3.4.5 | - | - | 2 | 10 | - | Und | 12 |
| 252 | Refletor; Kit completo; Inclui suporte com lâmpada a vapor de mercúrio de 250/400W | 10 | 2 | - | 50 | 70 | Und | 132 |
| 253 | Registro de água; 1/2" | - | - | - | 50 | - | Und | 50 |
| 254 | Registro de água; 1" | 2 | - | - | 50 | - | Und | 52 |
| 255 | Registro de água; Metal; 1" | 2 | - | - | - | - | Und | 2 |
| 256 | Registro de água; Com esfera; 3/4" | - | - | - | 50 | - | Und | 50 |
| 257 | Registro de água; Com esfera; PVC Soldável; 25mm | - | - | - | 100 | 20 | Und | 120 |
| 258 | Registro de água; Com esfera; PVC Soldável; 32mm | - | - | - | 100 | 20 | Und | 120 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **REITORIA** | **CAM** | **CTEF** | **CEIRU** | **CITA** | **UND** | **TOTAL** |
| 259 | Régua extensão para energia; Mínimo de 5 tomadas | - | 50 | 50 | 100 | - | Und | 200 |
| 260 | Serrote profissional; 22" | - | 2 | 3 | 10 | - | Und | 15 |
| 261 | Sifão copo; PVC; 40mm | - | - | 10 | 50 | 30 | Und | 90 |
| 262 | Sifão sanfonado; PVC; 40mm | - | - | 20 | 50 | 50 | Und | 120 |
| 263 | Soquete moderno para lâmpada fluorescente | 500 | - | 50 | 500 | 100 | Und | 1150 |
| 264 | Starter para lâmpada fluorescente 20W | - | - | - | 500 | 200 | Und | 700 |
| 265 | Starter para lâmpada fluorescente 40W | - | - | - | 500 | 300 | Und | 800 |
| 266 | Talhadeira chata; 8" | - | - | 1 | 10 | - | Und | 11 |
| 267 | Telha; Aço Galvanizado; Dimensões: 4m de Comprimento, 1m de Largura, 0,50mm de espessura | - | - | - | 100 | 30 | Und | 130 |
| 268 | Telha em fibrocimento; 2,44mx1,10cm | - | - | - | 200 | 100 | Und | 300 |
| 269 | Tesoura de cortar chapa; 12" | - | 1 | - | 10 | - | Und | 11 |
| 270 | Tinta Acrílica; Semibrilho; Cor Marfim; Sem cheiro em no máximo até 3 horas após a aplicação; Latão com 18L | - | - | - | 100 | 30 | Latão | 130 |
| 271 | Tinta de demarcação e sinalização; Acrílica; Cor Branca; Latão com 18L | - | - | - | 50 | 10 | Latão | 60 |
| 272 | Tinta para piso amarelo; Latão com 18L | - | - | - | 50 | - | Latão | 50 |
| 273 | Tinta para piso verde; Latão com 18L | - | - | - | 50 | - | Latão | 50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **REITORIA** | **CAM** | **CTEF** | **CEIRU** | **CITA** | **UND** | **TOTAL** |
| 274 | Tomada de sobrepor; Bipolar; Linha Branca; 20A – 250V | 70 | - | - | - | - | Und | 70 |
| 275 | Tomada dupla de embutir; Novo padrão; Numero Contato 3; Contato Redondo; Corpo Retangular; Corrente Nominal 10A; Tensão nominal 250V; 2 Pólos; Norma Técnica NBR 14136 | - | 20 | 20 | 100 | 50 | Und | 190 |
| 276 | Tomada simples de embutir; Novo padrão; Universal; Contato Redondo; Corrente Nominal 10A; Características adicionais: 4 x 2" com espelho; Posição Relativa para pino redondo/chato; Tensão nominal 127/220V; 3 Pólos; Norma Técnica NBR 14136 | - | 20 | 20 | 100 | 50 | Und | 190 |
| 277 | Torneira de aço inox para Bebedouro de Pressão | - | - | 5 | 50 | - | Und | 55 |
| 278 | Torneira de metal 1/2" | - | - | - | 30 | - | Und | 30 |
| 279 | Torneira de metal 1/2"; Para Lavatório | - | - | 10 | 100 | 50 | Und | 160 |
| 280 | Torneira de metal 3/4" | - | - | - | 30 | - | Und | 30 |
| 281 | Torneira de metal 3/4"; Para jardim | - | - | 5 | 30 | 10 | Und | 45 |
| 282 | Torneira de pressão inox com canopla 1/2" | - | - | 5 | 100 | 30 | Und | 135 |
| 283 | Torneira de pressão inox com canopla 3/4" | - | - | 5 | 100 | 30 | Und | 135 |
| 284 | Torneira de PVC curta | - | - | - | 50 | - | Und | 50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **REITORIA** | **CAM** | **CTEF** | **CEIRU** | **CITA** | **UND** | **TOTAL** |
| 285 | Torneira de PVC longa | - | - | - | 50 | - | Und | 50 |
| 286 | Torneira de PVC; 1/2"; para Jardim | - | - | 5 | 30 | 10 | Und | 45 |
| 287 | Torneira de PVC; 1/2" para Lavatório | - | - | 10 | 100 | 50 | Und | 160 |
| 288 | Trena; 10 metros | - | 5 | 5 | 30 | 2 | Und | 42 |
| 289 | Trena Digital a laser; 0,05-70m; Com medidor de laser e bolsa de proteção | - | 2 | 2 | 10 | 2 | Und | 16 |
| 290 | Trena de Fibra de vidro; 12,5mm x 50m; Revestimento em vinil; A prova d’água; Manivela dobrável; Estojo Anatômico | - | 3 | 3 | 30 | 2 | Und | 38 |
| 291 | Tubo Eletroduto em PVC 1 1/2" | - | - | - | 100 | - | Peça com 3 metros | 100 |
| 292 | Tubo Eletroduto em PVC 3/4" | 20 | - | - | 100 | - | Peça com 3 metros |  |
| 293 | Tubo PVC Hidráulico; Soldável; 25mm x 6m | - | - | - | 100 | 50 | Peça com 6 metros | 150 |
| 294 | Tubo PVC Hidráulico; Soldável; 32mm x 6m | 5 | - | - | 100 | 50 | Peça com 6 metros | 150 |
| 295 | Tubo PVC Hidráulico; Soldável; 75mm x 6m | - | - | - | 100 | 30 | Peça com 6 metros | 130 |
| 296 | Tubo PVC Hidráulico; Soldável; 100mm x 6m | - | - | - | 100 | 30 | Peça com 6 metros | 130 |
| 297 | União PVC; 32mm | 10 | - | - | - | - | Und | 10 |
| 298 | União PVC; Rígido Rosqueável ; 1/2" | - | - | - | 30 | - | Und | 30 |
| 299 | União PVC; Rígido Rosqueável; 2" | - | - | - | 30 | - | Und | 30 |

**5 LOCAL DE ENTREGA DO BEM/SERVIÇO:**

5.1 O prazo de entrega dos bens é de até 30 dias, contados da emissão da Nota de Empenho, em remessa única, nos seguintes endereços:

* Reitoria – Av. Ferreira Pena, 1109, Centro, Manaus – Amazonas – CEP: 69025-010
* Campus Avançado Manacapuru – Escola Municipal Zoraida Ribeiro Alexandre, Rua Waldemar Ventura, s/n, Bairro São José – CEP: 69400-722
* Campus Tefé – Rua Stéfane, 625 – Bairro Juruá – CEP: 69550-000 (Provisório na Universidade Aberta do Brasil/Escola Municipal Lizivaldo)
* Campus Itacoatiara – Av. Parque, s/n, Centro – CEP: 69100-000 (Provisório na Escola Jamel Amed)
* Campus Eirunepé – Av. Getúlio Vargas, s/n, Bairro São José – CEP: 69880-000 (Provisório na Universidade do Estado do Amazonas - UEA)

**6 FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO:**

6.1 As entregas dos bens serão acompanhadas e fiscalizadas pelos seguintes servidores:

* Reitoria - Manoel Reginaldo Silva Pereira, Coordenador de Materiais e Patrimônio.
* Campus Avançado de Manacapuru – Josimar Gonçalves Vargas, chefe do Departamento de Administração e Planejamento.
* Campus Tefé – Jairo Moura dos Santos, chefe do Departamento de Administração e Planejamento.
* Campus Itacoatiara – Débora Bezerra Rodrigues, chefe do Departamento de Administração e Planejamento.
* Campus Eirunepé – Luiz Feitosa Gomes, chefe do Departamento de Administração e Planejamento.

**7 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

7.1 Por a disposição do fornecedor todas as informações relacionadas com o objeto deste Termo de Referência;

7.2 Informar ao fornecedor, toda e qualquer irregularidade constatada na execução do objeto;

7.3 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados;

7.4 Aplicar as penalidades por descumprimento deste Termo de Referência;

**8 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:**

8.1 Os bens serão aceitos se estiverem em perfeitas condições no que tange a qualidade, quantidade, condições físicas, não podendo apresentar avarias ou danos decorrentes de transporte ou armazenamento incorretos por parte do fornecedor.

**9 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:**

9.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

a) Advertência formal encaminhada pela autoridade competente.

b) Multa de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato no caso de atraso por mais de 10 (dez) dias na entrega dos equipamentos, acrescida de 1% (um por cento) do valor total do contrato, a cada dia de atraso.

c) Caracterizada a inexecução total ou parcial do contrato, suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração.

**10 DA GARANTIA:**

10.1 Com intuito de evitar entraves e problemas com fornecedores, a empresa vencedora deverá oferecer no mínimo 06 (seis) meses de garantia, caso seja produto importado e 01 (um) ano quando produto for nacional.

**11 DO PAGAMENTO**

11.1 O pagamento será creditado em favor do fornecedor mediante Ordem Bancária, na conta corrente informada, o qual ocorrerá até o dia 10º (décimo) dia consecutivo, contados da entrega do material, após a aceitação e atestação das notas fiscais/faturas pelo servidor responsável.

Manaus – AM, 23 de abril de 2015

**João Luiz Cavalcante Ferreira**

Diretor de Planejamento

Portaria nº 1050 – GR/IFAM/2013